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Detalhe dos requerimentos técnicos para eventos de LACNIC

Os requerimentos de conectividade, em termos gerais, requerem de uma conexão à Internet de pelo menos 1 Gbps. Valoriza-se um link de backup da mesma capacidade, de preferência com outro provedor, já que será usado como backup.

O link à Internet para os participantes do evento deverá ser independente do acesso à Internet do hotel onde o evento é realizado e é requerida a desativação da rede sem fio própria do hotel, nas áreas em que exista a cobertura sem fio de LACNIC.

1. Detalhe de Conectividade

· Uma conexão à Internet de pelo menos 1 Gbps simétrica com suporte IPv4 e IPv6 nativo e um link de backup de características semelhantes com outro provedor.
· Valoriza-se o fornecimento de conectividade nos quartos para os participantes hospedados no hotel sede, com os mesmos SSID anunciados nos espaços do evento e através do link à Internet contratada.
· É requerido endereçamento público IPv4 e IPv6 para a rede toda. Não deverão ser usadas tecnologias de translação (NAT) nem outro tipo de filtragem de pacotes.
· Tráfego de prefixos PI de LACNIC (IPv4 e IPv6) usando BGP.
· LACNIC tem prefixos IPv4 e IPv6, bem como número de sistema autônomo:
· IPv4: 45.6.248.0/2 e 200.0.86.0/23
· IPv6: 2001:13c7:7003::/48
· ASN: 28002
· Os anúncios devem ser feitos desde a rede do evento e não ancorados à rede do provedor.  O AS de origem deve ser o 28002.

2. Infraestrutura

· Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)
· É necessária a instalação de uma UPS dimensionada apropriadamente para que suporte possíveis interrupções de energia que afetem os equipamentos instalados para o evento. Estes equipamentos incluem os dois servidores, roteadores, switches, pontos de acesso e todo equipamento de adicional a estes que for requerido para o normal fornecimento dos serviços de rede.

3. Serviços

· Contato permanente com suporte técnico de provedores de conectividade além de fornecer informações de contato (telefone celular, correio eletrônico, etc.)
· Disponibilidade de contato técnico no local para suporte de infraestrutura e conectividade.
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