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Detalle de requerimientos técnicos para eventos de LACNIC

Los requerimientos de conectividad, en términos generales, requieren de una conexión a Internet de al menos 1 Gbps. Se valorará un enlace de respaldo de la misma capacidad, de preferencia con otro proveedor, dado que será utilizado como respaldo.

Este enlace a Internet para los asistentes al evento deberá ser independiente del acceso a Internet del hotel o lugar donde se realiza el evento. Se requiere la desactivación de la red inalámbrica propia del hotel, o lugar del evento, en las áreas donde exista la cobertura inalámbrica de LACNIC.

1. Detalle de Conectividad

· Una conexión a Internet de al menos 1 Gbps simétrica con soporte IPv4 e IPv6 nativo y un enlace de backup de similares características con otro proveedor.

· Se valora la provisión de conectividad en las habitaciones para los participantes alojados en el hotel sede, con los mismos SSID que se anuncian en los espacios del evento y a través del enlace a Internet contratado.

· Se requiere direccionamiento público IPv4 e IPv6 para toda la red. No se deberán usar tecnologías de translación (NAT) ni ningún tipo de filtrado de paquetes.

· Tránsito de prefijos PI de LACNIC (IPv4 e IPv6) usando BGP.

· LACNIC cuenta con sus propios prefijos IPv4 e IPv6, así como número de sistema autónomo:

· IPv4: 45.6.248.0/21 y 200.0.86.0/23

· IPv6: 2001:13c7:7003::/48

· ASN: 28002

· Los anuncios deben ser hechos desde la red del evento y no anclados a la red del proveedor.  El AS de origen debe ser el 28002.

2. Infraestructura

· Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)

· Se requiere la instalación de una UPS dimensionada apropiadamente para que soporte posibles interrupciones de energía que afecten los equipos instalados para el evento. Estos equipos incluyen los dos servers, routers, switches, puntos de acceso y todo equipamiento de adicional a estos que sea requerido para la normal provisión de los servicios de red.

3. Servicios

· Contacto permanente con soporte técnico de proveedores de conectividad (teléfono celular, correo electrónico, etc.)
· Disponibilidad de contacto técnico on-site para soporte de infraestructura y conectividad. 
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